|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | PRODUCTO | D. GENERAL | D. ESPECIFICA |
|  | BARBIQUEJO CON MENTONERA DE DOS PUNTOS TRIDENTE | BARBIQUEJO CON MENTONERA TRIDENTE | Barbiquejo de dos puntas con elástico, diseñado para brindarle seguridad y estabilidad que ud. busca, es regulable lo que lo hace adaptable para todo tipo de rostro y de casco.  Marca TRIDENTE |
| 1. 4. | CASCO TIPO JOCKEY CON SUSPENSION FAST TRACK MARCA MSA | CASCO JOCKEY SUSPENSION FAST TRACK MSA | Carcasa de polietileno de alta densidad, propiedades dieléctricas (no conduce electricidad).  Tiene suspensión Fas-Track, que brinda excelente distribución de impacto y fácil colocación, banda desudadora.  Peso aproximado, carcasa 9 onzas, suspensión 2 onzas, distintiva V en la parte superior .  Marca: MSA |
| 5. | CASCO TIPO JOCKEY CON SUSPENSION ONE TOUCH MARCA MSA | CASCO JOCKEY SUSPENSION ONE TOUCH MSA | Los cascos de protección V-Gard de MSA consisten en una estructura de polietileno y un sistema de suspensión, Exceden los requisitos aplicables para un casco Tipo I (impacto superior),establecidos por la norma ANSI Z89.1 2003,Clase E.  Marca: MSA |
| 6. | CASCO TIPO JOCKEY CON SUSPENSION RACHET MARCA FORTE | CASCO JOCKEY SUSPENSION RACHET FORTE | Casco Forte, fabricados en PHAD, polietileno de alta densidad lo que brinda alta resistencia al impacto y baja degradación. Ajuste tipo roler Arnés de cuatro puntas. Slot laterales de tamaño universal para complementar con accesorios y protección auditiva.  Marca FORTE |
| 7. | CASCO TIPO JOCKEY CON SUSPENSION RACHET MOD. H700 MARCA 3M | CASCO JOCKEY SUSPENSION RACHET H700 3M | La serie ligera del modelo H-700 cuenta con un diseño único de casco con relieve en la parte superior y ala corta tanto en su versión ventilada como no ventilada. Este casco de seguridad está hecho de polietileno de alta densidad y cumple con los requerimientos de ANSI/ ISEA Z89.1-2009 Tipo I, Clase C, G y E  Marca: 3M |
| 8. | CASCO TIPO JOCKEY CON SUSPENSION RACHET MARCA TRIDENTE | CASCO JOCKEY SUSPENSION RACHET TRIDENTE | Fabricados en polietileno de alta densidad, dieléctrico (clase "e") y contra impactos (ANSI TIPO I), aprobado por la norma internacional ANSI Z89.1-1996.  Unidad de medida: unidad  Marca : TRIDENTE |
| 9. | CORTAVIENTO DE TELA DRILL COLOR NARANJA SIN FORRO | CORTAVIENTO DRILL NARANJA SIN FORRO | Cortaviento para protegerse contra el sol, confeccionado en tela drill - polystresh frontal para poder ser usado con o sin casco - velcro para ajuste en la parte frontal. |
| 10. | LINTERNA PARA CASCO 3 LENS DE 200 LUMENS MARCA ENERGIZER | LINTERNA PARA CASCO 200 LUMENS | LINTERNA PARA CASCO  MANOS LIBRES  3LENS - 200 LUMENS  Marca : ENERGIZER |